Управління освіти адміністрації Московського району

 Харківської міської ради

 Інструкція

 з пожежної безпеки в приміщеннях

 гаража

 Управління освіти

 (м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г)

 2020 рік

 Затверджую

 Начальник Управління освіти

 адміністрації Московського району

 Харківської міської ради

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ГРЕСЬ О.В.

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 року

 **Інструкція**

 **про заходи пожежної безпеки в приміщеннях гаража**

1. **Галузь застосування**

Ця Інструкція поширюється на всі приміщення гаража Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради і встановлює вимоги пожежної безпеки. Послідовність дій у разі виникнення пожежі в гаражі та є обов’язковою для вивчення й виконання відповідальним за пожежну безпеку, всіма водіями й працівниками, які перебувають у приміщеннях гаража.

 **2. Вимоги пожежної безпеки**

Усі водії та працівники під час прийняття на роботу і в процесі праці повинні проходити протипожежні інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки. Персонал гаражу повинен знати порядок дій у разі виникнення пожежі.

 Буд-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду.

 В усіх приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком обладнання працюючого цілодобово).

 2

 Електрощитки, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказівним значенням номінального струму апарата захисту.

 Відстань між боковими бортами автомобілів і стіною має бути не менше за 0,8 м.

 Кожен автомобіль слід оснастити порошковим (вуглекислотним) вогнегасником.

 Виходи з оглядових канав не можна перекривати транспортними засобами. Після закінчення роботи оглядові канави слід очищати від промислового ганчір`я, розлитих легко займистих речовин тощо.

 У приміщеннях для ремонту та в підсобних приміщеннях не дозволяється здійснювати капітальний і середній ремонти транспорту з баками, наповненими пальним, та картерами, заповненими маслом.

 **У приміщеннях гаража, де утримується транспорт, не дозволяється:**

* Курити та застосовувати відкритий вогонь;
* проводити вогневі роботи без спеціального дозволу;
* захаращувати шляхи евакуації та виїзні ворота;
* користуватися електронагрівальними приладами;
* установлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує норму, порушувати план їх розміщення, зменшувати відстань між ними, а також від них до споруд;
* проводити ковальські, термічні, зварювальні, малярні й деревообробні роботи, а також промивати деталі із застосуванням ЛЗР і ГР

(виконуються зазначені роботи у відповідних майстернях);

* утримувати транспортні засоби з відкритими горловинами паливних баків, а також за наявності витікання пального й масла;
* заправляти транспортні засоби пальним та зливати з них пальне (виконуються на заправці);
* підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах;
* залишати автомобілі на стоянці з увімкненим двигуном;
* застосовувати бензин для миття деталей, протирання устаткування.

Після закінчення роботи всі робочі місця мають бути прибрані та вимкнені струмоприймачі.

 Буксирні троси слід зберігати у приміщенні чергового.

 3

**Відповідальний за пожежну безпеку в приміщеннях гаража-**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Глушко В.М., Ковальов Б.Л.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Обов`язки та дії працівників у разі виникнення пожежі:**

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) працівник зобов`язанний:

* негайно повідомити про це пожежну охорону ( номер «101»),

 (62-01-08). При цьому необхідно назвати адресу, вказати кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

* повідомити про пожежу керівника, чергового по Управлінню освіти;
* у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби

(медичну, аварійну 15-62 тощо);

* вжити заходів до евакуації людей та збереження матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

*Начальник Управління освіти, відповідальна особа за протипожежний стан, яких повідомлено про пожежу, зобов’язані:*

* перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення);
* перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;
* вимкнути ( за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;
* у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, а також захист матеріальних цінностей;
* видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;
* організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, забезпечити доступ до місця виникнення пожежі.

 Розробив інженер з охорони праці Братушка Ю.К.